OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA

Poziv na dostavu

ponuda:

- *NABAVA SOLARNE JAVNE RASVJETE*

|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI**  **CASTELLIERE-S.DOMENICA** |
| **Jedinstveni upravni odjel** |
| 52464 Kaštelir, Kaštelir 113  Tel. 052 / 455-113, fax. 052 / 463-152 |

|  |
| --- |
| KLASA: 404-01/22-01/01 |
| URBROJ:2163-21-03/1-22-01 |
| Kaštelir,Castelliere, 04. srpnja 2022. |

Temeljem Članka 15. stavak 2.. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Kaštelir Labinci, br. 05/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica upućuje

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

**U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE**

1. JAVNI NARUČITELJ:

Naziv: **OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA**

Sjedište: **KAŠTELIR 113, 52464 KAŠTELIR**

OIB: **92974208191**

Tel. / faks: tel.**052 455 113 ; fax. 052 463 152**

Internetska adresa: **www.kastelir-labinci.hr**

Adresa e-pošte: **giuliano.vojnovic@kastelir-labinci.ht**

1. PREDMET NABAVE:

**NABAVA SOLARNE JAVNE RASVJETE, STUPOVA I LED RASVJETNO TIJELO (ukupno 25 kompleta)**

1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 100.000,00 kuna (bez PDV-a)
2. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
3. Ovaj poziv se šalje e-mailom i objavljuje se na službenim web stranicama općine.
4. IZRADA PONUDE: Ponuditelji moraju dostaviti popunjeni ponudbeni list i troškovnik koji su sastavni dio ovog poziva za dostavu ponude i dokaze iz točke 7. ovog poziva.
5. UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:
6. Ponuditelj mora dokazati svoj **upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar** države sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog poziva na web stranici naručitelja.

#### 

1. Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.
2. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

* Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po bilo kojoj osnovi.

Ponuda sa zatraženom dokumentacijom mora biti dostavljena e-poštom na adresu giuliano.vojnovic@kastelir-labinci.hr

1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 11.07.2022. godine do 12:00 sati.
2. ROK VALJANOSTI PONUDE. 45 dana od dana dostave ponudbenog troškovnika
3. MJESTO DOSTAVE PONUDE: Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir.
4. OTVARANJE PONUDA: naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.
5. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: Isplata će se vršiti u roku od 30 dana po uspješno izvršenoj primopredaji i odklanjanju eventualnih nedostataka.
6. VRSTA UGOVORA O NABAVI: Naručitelj će po okončanju postupka nabave s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi. Ugovor će se sklopiti neposredno na temelju izvornih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje i odabrane ponude u pisanom obliku. Opći uvjeti Ugovora će se temeljiti na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima RH.
7. ROK ISPORUKE ROBE/TRAJANJE UGOVORA O NABAVI: U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
8. OSTALO: obavijesti u svezi predmeta nabave: (kontakt osoba Giuliano Vojnović tel: 052 455 100)
9. OBAVIJESTI O REZULTATIMA: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Jedinstveni upravni odjel**

**Pročelnik** Giuliano Vojnović

|  |  |
| --- | --- |
| **NARUČITELJ:** | **OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA** |
| **PONUDBENI LIST:**  NABAVA SOLARNE JAVNE RASVJETE  (STUPOVA I LED RASVJETNO TIJELO) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv ponuditelja** |  |
| **Sjedište** |  |
| **OIB** |  |
| **broj računa** |  |
| **u sustavu PDV-a** | DA NE  (zaokružiti) |
| **adresa za dostavu pošte** |  |
| **adresa e-pošte** |  |
| **kontakt osoba** |  |
| **Telefon** |  |
| **Fax** |  |

**Ponuda broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **sveukupna cijena u kunama** | | |
| **bez PDV-a** |  | |
| **PDV** |  | |
| **UKUPNO** |  | |
| **rok valjanosti ponude** | | **30 dana** |

Ovlašteni predstavnik ponuditelja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **NARUČITELJ:** | **OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA** |
| **TROŠKOVNIK:**  NABAVA SOLARNE JAVNE RASVJETE  (STUPOVA I LED RASVJETNO TIJELO) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Specifikacija | Jedinica  mjere | Količina | Cijena  (bez PDV-a) | Ukupna vrijednost  (sa PDV-om) |
| 1. | LED rasvjetno tijelo- solarno | kom | 25 |  |  |
| 2. | Pocinčani stup 5,8 metara komplet sa sidrenim ankerima zavarenim u šabloni | kom | 25 |  |  |
| UKUPNO | | | |  |  |

Ovlašteni predstavnik ponuditelja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Dobava: Solarna javna rasvjeta prema dolje **navedenoj specifikaciji ili boljoj.** Broj komada: **25**

***Rasvjetni stup***

* + Dobava pocinčanog rasvjetnog stupa tipa kao SLP
  + Visina stupa 5,8 m,
  + Sidreni (anker) vijci zavareni u šabloni,
  + Metalna šablona za izradu temelja

***Fotonaponski panel***

* + Dobava fotonaponskog modula, sa pripadajućom konstrukcijom,
  + Tehnologija panela:

-monokristal

***LED rasvjetno tijelo***

* + Snaga solarne ploče: 37,5 W
  + Lumeni (lm): 4000 lm, 3000K
  + Baterija: 269.36 WH 14.8V, litij-ionska bat.
  + IP zaštita: 65
  + IK zaštita: 10
  + Vrijeme svijetljenja, poslije

jednog punjenja: 7 dana

* + Radna temperatura: -20oC +60oC
  + Senzor svjetla: ≥50 Lux, isključeno

≤10 Lux, uključeno

* + Načini osvjetljenja: M1: 30% svjetlosti uz senzor pokreta do

zore

M2: 5h 100% svjetlosti + iducih 5h 25% uz

senzor pokreta +70% svjetlosti do zore

M3: 70% svjetlosti do zor

* + Kut snopa: 120°
  + Garancija: 3 godine

Tražene glavne značajke integrirane solarne lampe:

* 3 rasvjetna načina odabirom na gumb (M1, M2 i M3)
* ALS (Adaptive Lighting System) – ušteda energije 40% kada je vrijeme promjenjivo kako bi se postigla rasvjeta tijekom cijele noći; lampe svijetle i do 10 oblačnih dana.
* VFT (Variable Frequency Technology) –prilagođava se rad diska kako bi se postigla maksimalna snaga svjetlosti i baterije (uštedi 45% energije)
* TCS (Temperature Control System) - zaštita baterije prilikom punjenja i pražnjenja od visokih temperatura.
* PIR senzor pokreta za uštedu energije – ukoliko je ulica prazna lampa će štedjeti bateriju i svijetliti slabije, dolaskom prolaznika ili automobila svijetliti će punom snagom.